附件1

广西壮族自治区南宁航道和船检管理中心2026年度机房和信息系统维护服务项目
采购内容及要求

	一、主要技术服务要求

	序号
	项目内容
	数量
	单位
	技术要求

	1
	南宁航道和船检管理中心2026年度机房和信息系统维护服务
	1
	项
	对南宁航道和船检管理中心及所属各中心网络机房在运行的信息系统、服务器、交换机、存储、安全设备、机房运行所需的供电、空调、消防等配套设备、LED显示大屏提供技术咨询和维护保障服务，对上述系统和设备在使用过程中出现的故障进行检查、诊断、配置、实施修复操作，对服务器、存储、交换机及安全设备进行配置优化、修改和性能调试。
1. 机房设备维护
　　运维主要设备包括：防火墙7台、服务器5台、存储阵列3套、NAS服务器1台、交换机19台、无线WIFI控制器1台、精密空调2套、UPS电源及电池1套、气体消防系统2套。对机房主要设备提供故障恢复，修改配置等技术支持服务，不含更换整机的设备费用，以及服务器和存储阵列主板、硬盘、空调压缩机和风机、消防气瓶、UPS电池等主要部件更换的供货费用。
深信服防火墙的库升级、杀毒引擎、软件升级授权更新，2台，1年。
对服务器损坏硬盘、故障照明灯具、故障机柜PDU进行更换、维修机房精密空调控制电路板和风机故障。
LED屏幕：对南宁航道和船检管理中心办公楼1、6的LED显示大屏， 7楼的字幕显示屏的日常故障，设置修改，使用培训提供维修服务（不含1楼LED屏零配件更换）和技术支持。
服务期内对南宁市区乐村路和福建路办公点网络机房进行每季度巡检；向位于百色市、隆安县、崇左市、横州市城区的4个内设中心每季度共提供3次现场巡检、维护和调优服务，巡检和维护设备为各内设中心的防火墙和核心交换机。
协助采购人制定机房信息系统支撑硬件及环境设备的运行维护、升级改造和备件配备技术方案。对设备维修维护服务及其单项费用按次做好工单记录。
供货机房维护工具：拉货平板车1个（长不少于87cm，宽不少于57cm，静音板面和静音轮），普通温湿度计2个。
2.信息系统维护和备份
奥玛OA系统维护。执行半年1次数据备份，恢复系统卡死，清理磁盘空间。系统发生故障时，重启系统，排查处理硬件和应用系统启动问题，需要时能恢复备份数据。
数腾AceSure备份系统的维护、配置调优服务。
承担门户网站域名管理费用（1年期）。承担2个腾讯会议账号会员（参会最高100人）费用，有效期12个月。
3.网络安全技术服务
协助采购人优化网络安全设备策略，修改网络安全设备配置，利用现有网络安全设备调查网络安全事件。
4.服务管理要求
供应商应对维护服务按次做好工单记录，形成完备的维护运行档案。



附表：机房硬件设备清单
	编号
	设备用途
	设备型号
	使用状态
	设备数量
	设备位置
	运行状态
	备注

	一、动力环境支持

	1
	精密空调
	艾默生 DME12
	在用
	1台
	南宁乐村路
	☑ 正常
	　

	2
	精密空调
	艾默生 Liebert
	在用
	1台
	南宁乐村路
	☑ 正常
	

	3
	UPS电池
	科士达6-FM-100
	在用
	40个
	南宁乐村路
	☑ 正常
	　

	4
	UPS主机
	山特 C10KS RACKPS 9000W
	在用
	1台
	南宁乐村路
	☑ 正常
	　

	二、网络、安全设备

	5
	防火墙
	天融信 V3 NGFW4000-UF（TG-A2408）
	在用
	1台
	南宁乐村路
	☑ 正常
	　

	6
	防火墙
	深信服 AF-1000-B400-5H
	在用
	1台
	南宁乐村路
	☑ 正常
	

	7
	防火墙
	深信服 AF-1000-A400-VX
	在用
	1台
	南宁福建路
	☑ 正常
	

	8
	防火墙
	深信服AC-1000-B400-V7
	在用
	1台
	崇左市城区
	☑ 正常
	

	9
	防火墙
	深信服 AF-1120-GL
	在用
	1台
	横州市城区
	☑ 正常
	

	10
	防火墙
	深信服 AF-1120
	在用
	1台
	隆安县城区
	☑ 正常
	

	11
	防火墙
	深信服 AF-1020
	在用
	1台
	百色市城区
	☑ 正常
	

	12
	无线WIFI控制器（AC）
	锐捷 RG-RAC64
	在用
	1台
	南宁乐村路
	☑ 正常
	　

	13
	核心交换机
	SUNDRAY RS5300-28T-4F
	在用
	1台
	横州市城区
	☑ 正常
	　

	14
	核心交换机
	华为 Quidway S3700-28TP-EI-AC
	在用
	1台
	崇左市城区
	☑ 正常
	　

	15
	核心交换机
	华为 S5720-32P-EI-AC
	在用
	1台
	隆安县城区
	☑ 正常
	　

	16
	核心交换机
	TP-LINK TL-SF1016D
	在用
	1台
	百色市城区
	☑ 正常
	　

	17
	核心交换机
	华为3928P-E1
	在用
	1台
	南宁福建路
	☑ 正常
	　

	18
	光纤口核心交换机
	信锐 RS6300-24X-LI-15X
	在用
	1台
	南宁乐村路
	☑ 正常
	　

	19
	交换机
	华为 S5731S-S32ST4X-AI
	未启用
	2台
	南宁乐村路
	☑ 正常
	　

	20
	楼层接入交换机
	Feixun 3800-24
	在用
	6台
	南宁乐村路
	☑ 正常
	　

	21
	楼层接入交换机
	PHICOMM FS3528
	在用
	2台
	南宁乐村路
	☑ 正常
	

	22
	楼层接入交换机
	华为Quidway S3700-28TP-EI-AC
	在用
	1台
	南宁乐村路
	☑ 正常
	　

	23
	楼层接入交换机
	华为数通智选 S1730S-S48T4S-AI
	在用
	1台
	南宁乐村路
	☑ 正常
	　

	24
	楼层接入交换机
	华为Quidway S1700-52R-2T2P-AC
	在用
	1台
	南宁乐村路
	☑ 正常
	

	三、服务器、存储、配套交换机

	25
	机架式服务器
	Dell PowerEdge R920
	在用
	2台
	南宁乐村路
	☑ 正常
	　

	26
	机架式服务器
	Dell PowerEdge R420
	在用
	1台
	南宁乐村路
	☑ 正常
	　

	27
	机架式服务器
	HP Proliant DL388 Gen8
	在用
	1台
	南宁乐村路
	☑ 正常
	　

	28
	机架式服务器
	Dell R750
	未启用
	1台
	南宁乐村路
	☑ 正常
	

	29
	磁盘阵列
	Equallogic PS4110
（10块600GB硬盘）
	在用
	1套
	南宁乐村路
	☑ 正常
	　

	30
	磁盘阵列
	Equallogic PS4210
（12块600GB硬盘）
	在用
	1套
	南宁乐村路
	☑ 正常
	　

	31
	磁盘阵列
	PowerVault(TM)MD3200
	在用
	1套
	南宁乐村路
	☑ 正常
	

	32
	NAS服务器
	Synology RS812+
	在用
	1台
	南宁乐村路
	☑ 正常
	　

	四、气体消防系统

	33
	消防主机
	　
	在用
	2台
	南宁乐村路
	☑ 正常
	　

	34
	柜式七氟丙烷灭火装置
	　
	在用
	2台
	南宁乐村路
	☑ 正常
	　






附件2

广西壮族自治区南宁航道和船检管理中心2026年度机房和信息系统维护服务项目
响应文件要求

　　响应文件组成部分应包含以下内容（以下文件必须加盖公章，要求必须提供的文件应按要求提供，否则竞标无效）：
　　一、报价表（见格式1，必须提供）；
　　二、有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或营业执照（三证合一）（提交复印件加盖单位公章，必须提供）
　　三、法定代表人身份证复印件（复印件加盖单位公章，必须提供）；
　　四、法定代表人授权委托书原件，代理人身份证复印件（委托代理时，则必须提供，参考格式2，现场需核验代理人身份证原件，身份证复印件加盖单位公章）；
五、供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询相关供应商信用记录，同时须将查询结果打印加盖公章提交（必须提供，否则响应无效）。 “信用中国”查询内容包括：信用信息搜索供应商名称查询结果详情页面、重大税收违法案件当事人名单共2个网页打印，网页打印须显示供应商名称以及查询结果。其中基本信息页面打印时间为本项目采购公告发布之日后；
六、供应商在“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn/search/cr）查询与供应商相关政府采购严重违法失信行为记录名单记录，并将查询结果打印加盖公章提交。网页打印须显示供应商名称以及查询结果，其中基本信息页面打印时间为本项目自采购公告发布之日后。（必须提供，否则响应无效）。
七、供应商在“中国执行信息公开网”（https://zxgk.court.gov.cn/shixin）查询供应商在失信被执行人记录查询是否为无结果，并将查询结果打印加盖公章提交。网页打印须显示供应商名称以及查询结果，其中基本信息页面打印时间为本项目自采购公告发布之日后。（必须提供，否则响应无效）。
　　八、项目工作方案（必须提供）；
　　九、供应商资信证明文件（如有，提交复印件加盖单位公章）
十、项目管理组织机构及人员配备。包括项目负责人、拟投入项目人员的基本信息、具有的专业能力、资质和类似项目经验清单（参考格式3），同时提供人员业绩证明材料（包括合同、验收证书、业主方证明或企业任职文件其中之一）、相关职称或资质证书复印件； 
十一、服务质量保证措施及服务承诺；
十二、供应商类似业绩清单（见格式4）。附证明材料，以提供合同复印件或验收证明为准（必须提供）。



格式1
报  价  表
[bookmark: _GoBack]
采购项目名称:  广西壮族自治区南宁航道和船检管理中心2026年度机房和信息系统维护服务  
采 购 单 位：  广西壮族自治区南宁航道和船检管理中心  
	                                                   
	报价项目名称: 广西壮族自治区南宁航道和船检管理中心2026年度机房和信息系统维护服务       单位：元

	序号
	单项内容
	项目要求(或技术参数需求)
	数量
	报价(元) 
	备注

	1
	空调、UPS电源等动力环境支持设备维护
	　　对南宁航道和船检管理中心网络机房运行所需的供电、空调设备提供技术咨询和维护保障服务。
	1
	
	

	2
	安全设备维护及防火墙特征库升级
	　　对南宁航道和船检管理中心及直属单位网络机房在运行的安全设备提供技术咨询和维护保障服务。
	1
	
	

	3
	网络设备维护
	　　对南宁航道和船检管理中心及南宁市以外的所属中心网络机房在运行的交换机提供技术咨询和维护保障服务。
	1
	
	

	4
	服务器、存储设备维护
	　　对南宁航道和船检管理中心网络机房在运行的服务器、存储提供技术咨询和维护保障服务。
	1
	
	

	5
	气体消防系统维护
	　　对南宁航道和船检管理中心网络机房运行所需的消防设备提供技术咨询和维护保障服务。
	1
	
	

	6
	中心机房及直属单位主要设备季度巡检服务
	　　对南宁航道和船检管理中心及南宁市以外的所属中心网络机房在运行的设备每季度进行巡检。
	1
	
	

	7
	LED屏幕维护
	　　对南宁航道和船检管理中心LED显示大屏提供技术咨询和维护保障服务。
	1
	
	

	8
	奥玛旧OA系统维护
	　　对南宁航道和船检管理中心的旧OA办公系统提供技术咨询和维护保障服务。
	1
	
	

	9
	数腾备份系统维护
	　　对南宁航道和船检管理中心的数腾备份系统提供技术咨询和维护保障服务。
	1
	
	

	总报价金额：
	人民币（大写）：              元整（￥        元）


注：1.所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个数位。
    2.报价指服务费、设备费、管理费、验收费、利润、税金及其它所有成本、费用的总和。

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）:              
供应商名称（盖章）：                                   
报价时间：     年     月    日 

格式2


法定代表人授权书

广西壮族自治区南宁航道和船检管理中心：
本人    （姓名）    系     （竞标人名称）     的法定代表人，现授权    （姓名）    为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改贵方组织的   （项目名称）     项目的采购响应文件、签订合同和处理一切有关事宜。代理期限从     年   月   日起至     年   月   日止。

授权单位（签章）：                
法定代表人（签字或盖章）：         
被授权代表（签字或盖章）：                
签发日期：      年    月   日

附：代理人工作单位：                       
身份证号码：                              

	粘贴法定代表人、被授权人身份证（正、反两面复印件）





格式3
项目人员配备情况

	序号
	姓名
	年龄
	岗位
	所学或从事专业
	从事专业工作年限
	具有类似项目经验情况说明
	执业或职业资格证明

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



注：1.在填写时，如本表不适合投标单位的实际情况，可自行制表填写。
2.附相关职称或资质证书复印件、个人业绩证明材料（包括合同、验收证书、业主方证明或企业任职文件其中之一）。















格式4
供应商类似服务业绩一览表

	序号
	采购单位名称
	项目名称
	采购
数量
	单价
	合同
金额（万元）
	是否已通过验收
	采购单位联系人及
联系电话

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



注：1.在填写时，如本表不适合投标单位的实际情况，可自行制表填写。
2.附供应商自2023年以来具有类似项目的业绩证明材料，以提供合同复印件或验收证明为准，原件备查。

















